# 采购需求

1. **商务要求**

1.合同履行期限：合同签订之前起60日内

2.供货安装地点：武陟县区域内

3.质量标准：符合国家及行业相关标准

4.质量保证期：三年

5.付款方式：签订合同后付成交价的30%，货到安装调试完毕付成交60%，经验收正常使用付成交价10%。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

6.2.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

6.2.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

6.2.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

6.2.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

6.2.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.2.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

6.2.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

1. **采购内容及技术要求**

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

**本采购项目的核心产品为： 单片式手提纸袋自动成型机**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 单片式手提纸袋自动成型机 | 机器尺寸：13800mm×1800mm×1100mm（正负偏离5mm）  机械重量：约12T  进纸最小规格：520mm×290mm（正负偏离5mm）  进纸最大规格：1180mm×630mm（正负偏离5mm）  机器功率：15kw  风琴高度：65mm—175mm（正负偏离5mm）  袋面宽度：180mm—430mm（正负偏离5mm）  纸张克重：100g-250g  成袋高度：550mm—200mm  制袋速度：50-80pcs/min  双折口范围：20mm—35mm使用胶水：热熔胶机  折口范围：25mm—60mm  使用胶水：热熔胶机 冷热胶两用  机体：19kW  真空泵：6kW  电动机：7.5KW  轴承：标配  电器元件：标配  变频器：标配  热熔喷胶系统：标配  水性喷胶：标配  **功能：自动送纸→自动压痕→自动双折口→上胶→自动开底→无痕上胶→自动压实** | 台 | 1 | 工业 |