# 武陟县西陶镇人民政府2022年度武陟县西陶镇

# 成汇食品加工采购项目采购需求

**一、商务要求**

1.合同履行期限：45日历天

2.供货安装地点：焦作市成汇食品有限公司（河南省焦作市武陟县西陶镇陶封工业区滑孟路三号）

3.质量标准： 合格

4.质量保证期：1年

5.付款方式：签订合同后支付合同金额的30%，设备到达采购方指定地点后再支付合同金额的60%，剩余的10%在设备安装调试完毕并验收合格后付清。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

**二、其他要求：**

1、安装要求：免费装卸、运输、调试设备；

2、培训要求：免费培训用户学会使用本次采购的设备

3、验收要求：供货完毕并安装、调试、培训结束后，由用户和采购人联合验收，并出具验收报告。

**三、采购内容及技术要求**

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

**本采购项目的核心产品为：斩拌机**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 绞肉机 | 1. 生产能力：3000-5000kg/h；2. 原料肉：可直接绞切-18℃整块冻肉，可连续工作；3. 功率55kW,电机功率不低于50kW；4. 孔板：多种规格可供选择，最小可选4mm；5. 绞肉速度：在40-50rpm之间；6. 传动装置为齿轮箱结构，抗过载能力强；7. 采用优质304不锈钢制作，箱体内焊缝光滑无死角，利于清洗；绞笼为不锈钢精铸，材质和设计符合国家食品卫生要求；8.主机尺寸（长x宽x高）=2620mmx1210mmx1700mm | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 真空搅拌机 | 1. 主机尺寸（长x宽x高）=2270mmx1930mmx2150mm,料箱容积=2000L；2. 功率18kW，生产能力1500kg/罐；3. 搅拌速度：20-40rpm变频调速；4. 采用平行双轴加桨叶结构，转轴和桨叶强度高，负载能力高，同心度好，可长时间带负荷运行；5. 主轴后部采用有效密封，防止漏陷料；6. 上盖和前出料采用气动开启形式；7. 真空度：-80到-85kPa，抽真空速度快，真空密封好；8. 转动装置采用齿轮机构的减速机，抗过载能力强；9. 采用优质304不锈钢制作，箱体内焊缝光滑无死角，利于清洗，符合国家食品卫生要求。 | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 斩拌机 | 1. 主机尺寸（长x宽x高）=2430mmx2300mmx2100mm，斩锅容积：330L；2. 额定功率80.6kW，生产能力：240-260kg/锅；3. 斩刀转速：刀速为变频调速，最高速度3600rpm，线速度不低于120m/s，并设有低速反转搅拌；4. 斩刀数量：6把；5. 斩锅为变频调速；6. 电机功率：主电机不小于75kW；7. 材质和卫生要求：主要材质选用304不锈钢，转锅为不锈钢铸件，表面和焊缝光滑无死角，其余材质和产品结构应符合国家食品卫生要求；8. 配有液压自动上料和自动出料装置，可配合200L标准料斗车使用；9. 性能要求：斩刀可长时间高速稳定运转，抗过载能力强，同心度高；液压装置可长时间带负载平稳运行；带温度和速度显示装置；刀轴应有冷却功能防止主轴高速运转时升温；10. 安全要求：电气部分带可靠的接地保护装置和抗过载保护功能，上料、出料、刀盖、噪音盖应具备相应的安全互锁装置。 | 台 | 2 | 工业 |