采购需求

**一、相关说明**

* + 1. 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

1. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

3.商品包装要求：

3.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

3.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

**二、商务要求：**

* + 1. 合同履行期限：合同签订之日起60个工作日
    2. 供货（服务）地点：武陟县区域内
    3. 质量标准：符合国家现行及行业标准。
    4. 质量保证期：一年
    5. 付款方式：签订合同时支付总金额的30%，发货前支付到总金额的60%，调试安装完毕验收合格后支付剩余10%。
    6. 履约保证金：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的 5 %作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

7.售后服务要求：

（1）乙方负责对甲方操作、维修人员和有关技术人员进行培训，使之完全掌握全部使用技术。

（2）乙方对设备进行维修，只收取人工和零部件成本费。施工期内如有设备故障，乙方在接到甲方通知后2天内派人至甲方现场维修(本市范围内24小时到达)。

（6）如货物经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

（7）在甲方未完全掌握设备使用技术前，乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

（8）甲方负责设备的安全施工管理。

（9）质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行，如招标文件没有规定，可由甲乙双方另行约定。

**三、采购内容及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **主要技术参数、性能、配置等要求** | **数量/单位** | **所属行业** |
| **1** | 养鸡送料设备 | 1.1养鸡送料设备-主供料：镀锌板料塔容重为22.1m3，90单出口料塔底部（颗粒料），人工加料料箱，1.1kw驱动系统90-主料线，90人工接料大三通，进口料位传感器，90主料线弯管+支撑落料开关--播种机用。  1.2 料塔称重系统:1800流量称,称重控制器适用于22.1m3称重传感器。  1.3养鸡送料设备-播种机 ：4列3层。 | 6套 | **工业** |
| **2** | 禽用喂养设备（肉鸡饮水） | 肉鸡笼养水线：压力罐容积为200L钢体立式，φ32水线主进水管，连接调压阀软管及反冲软管，单出口笼养调压阀组件， 饮水乳头9乳头水线4.023m/根，1.35米长/组水线悬挂件。 | 6套 |
| **3** | 禽用笼具设备（肉鸡 | 笼具：大白羽，两层调节板，单层育雏，网片材质： 热浸锌 ，3层全配塑料垫网 ，网孔规格15±1，双侧食槽，3层挡粪帘。 | 6套 |  |
| **4** | 养鸡刮粪清粪设备 | 4.1翘头带式清粪：翘头输送翘头装置、翘头驱动装置。  4.2可移动斜向带式清粪：斜向输送装置、斜向驱动装置。 | 6套 |
| **5** | 养鸡环境控制设备 | 5.1风机：1.1kw50〞箱式风机。  5.2进风窗系统：CJ01弹簧进风，CJ01弹簧进风窗导流装置，缝隙不大于5mm进风窗密封胶，带反馈信号电动推杆，配进风口控制器用户外操作盒，推杆电机双拉杆悬挂及牵引附件。  5.3电气控制系统：9100环境控制器，温度传感器，湿度传感器，声光智能报警器，配智能报警器用温度传感器，48v直流调光照明系统。  5.4侧墙湿帘：厚度0.15m 角度45\*45水帘纸，0.15水帘水槽及附件，0.15水帘侧框，循环水系统＜20m，0.55kw潜水泵，  5.5山墙保温门：玻璃钢夹芯保温板EPS发泡ECO型，发泡中空密封条，可调张紧组件 121mm加强筋，单层保温门附件，0.55KW、3相电380V 50HZ、600N.M自控电机。  5.6侧墙保温门：玻璃钢夹芯保温板EPS发泡ECO型，发泡中空密封条，121mm加强筋可调张紧组件 ，单层保温门附件，0.55KW，3相电380V 50HZ，600N.M自控电机。 | 6套 |

**四、需要落实的政府采购政策**

* 1. **促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策**

**促进中小企业发展扶持政策**：

1. 中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

　　3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**（投标文件中附扫描件或复印件）**，不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

**采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。**