采购需求

**一、相关说明**

* + 1. 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。
    2. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；
    3. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

**二、商务要求：**

* + 1. 合同履行期限：20日历天；
    2. 供货地点：龙润湾幼儿园和圪垱店分园；
    3. 质量标准：符合国家及行业相关合格标准；
    4. 质量保证期：三年；

5.付款方式：合同签订后预付中标金额的30%，设备安装调试验收合格后一次性付清。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

**三、其他要求：**

售后服务要求：售后响应时间：接到售后通知后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内解决，达到甲方满意。

1. **采购内容及技术要求**

本项目的核心产品为：大型攀爬组合（绳网组合）、室外大型玩具（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

**一、家具类**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的**  **名称** | **主要技术参数、性能、配置等要求** | **单位** | **数量** | **所属**  **行业** |
| 1 | 儿童桌 | 1.尺寸：120\*60\*52cm 2.材质：桌面使用25mm橡胶木指接板，桌面边缘45度斜角处理。 3.橡胶木的甲醛释放量、总挥发性有机化合物、木材含水率符合HJ 571-2010、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001标准。 4.油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒。水性漆的苯、甲苯、挥发性有机化合物含量、游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5.工艺：板材边角经过打磨油漆，边面光滑平整均匀无毛刺； 6.固定件：桌腿与桌面采用拆装连接，桌腿采用实木方形桌脚上围56mm。五金件表面涂层可迁移元素含量符合GB 28007-2011国家标准；五金连接件抗盐雾，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB 28007-2011国家标准； 7.其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 8.包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡； 9.产品符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T37005-2018《油漆饰面人造板》国家标准。 | 张 | 105 | 工业 |
| 2 | 儿童椅 | 1.尺寸：30\*30\*55cm（坐高28cm） 2.材质：椅子使用22mm橡胶木实木板，坐板为20mm 无外露螺丝件。 ▲3.橡胶木的甲醛释放量、总挥发性有机化合物、木材含水率符合HJ 571-2010、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001标准，提供第三方出具的具有CMA或CNAS标识检测报告。**(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)** 4.油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒。水性漆的苯、甲苯、挥发性有机化合物含量、游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5.工艺：板材边角经过打磨光滑，边面均匀喷漆 6.固定件：椅腿与椅面采用整体连接，椅腿采用实木长方形椅脚长40mm宽25mm。五金件表面涂层可迁移元素含量符合GB 28007-2011国家标准；五金连接件抗盐雾，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB 28007-2011国家标准。 7.其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损 8.包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡 9.产品符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T37005-2018《油漆饰面人造板》国家标准。 | 把 | 525 |
| 3 | 儿童床 | 1.尺寸：138\*58\*20cm 2.材质：使用18mm实木指接板，一次开料而成，床腿为5.5\*5.5cm实木 床板采用9mm实木条，甲醛释放量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》国家标准。 3.油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒。水性漆的苯、甲苯、挥发性有机化合物含量、游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 4.工艺：板材边角经过打磨油漆，边面光滑平整均匀无毛刺； ▲5.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定。五金件表面涂层可迁移元素含量符合GB 28007-2011国家标准；五金连接件抗盐雾，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB 28007-2011国家标准。 6.其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 7.包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡； ▲8.产品苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物含量符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家标准， **(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)。** 9.产品符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T37005-2018《油漆饰面人造板》国家标准。 | 张 | 525 |
| 4 | 毛巾水杯柜 | 规格：140\*25\*120cmCM，36格水杯毛巾架 1.材质：使用樟子松材质，一次开料而成；挂钩使用不锈钢材质； 2.油漆：使用环保油漆，产品无异味无毒； 3.工艺：板材边角经过打磨，采用UV滚涂生产流水线设备，表面涂漆光滑均匀平整无毛刺； 4.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 5.产品的甲醛含量、可迁移元素含量、耐冷热温差、耐液性、耐香烟灼烧、耐磨符合国家标准要求。 | 个 | 15 |
| 5 | 衣帽柜 | 1. 尺寸：120\*30\*120cm 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，一次开料而成； 3.油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒；   4.工艺：板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺； 5.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 6.其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损，使用可缓冲铰链； 7.包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡； ▲8.产品的甲醛含量、可迁移元素含量、耐冷热温差、耐液性、耐香烟灼烧、耐磨符合国家标准要求，提供第三方出具具有CMA或CNAS标识的检测报告。**(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)** | 个 | 30 |
| 6 | 消毒柜 | 1.规格：580\*480\*1630mm； 2.功率700W，电压220V； 3.层架数：五层； 3.消毒方式：紫外线+臭氧+热风循环； 4.箱体材质：全钢（有磁）。 | 个 | 15 |
| 7 | 档案柜 | 规格：1800\*850\*390 mm 1、基材：采用优质冷轧钢板制作。材料厚度 0.6MM，  2、表面处理：采用超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过 13 道防锈前期处理无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为 60%～70%，耐冲击力大于 60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度 60-70um 色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。 | 个 | 30 |
| 8 | 办公桌椅 | 桌子：140\*70\*75cm  1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm； 2、基材：采用免漆板,优质绿色环保产品； 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。  椅子：产品总尺寸：580mm\*600mm\*920-1020mm，座高430-530mm。背尺寸：宽400mm\*530mm。背框架上部宽390mm，下部宽450mm，以上尺寸±5mm。 产品配置说明：面料：背为加密网布，座为45高密度海绵， 久坐不塌，回弹快；功能特点：全尼龙椅身，背筐全包边，整体造型更符合人体工程学，确保安全牢固。脚轮：PA尼龙脚，静态测压1136公斤。 ▲6、气压杆、座椅底盘的中性盐雾试验不低于9级。 | 把 | 30 |
| 9 | 电钢琴 | 颜色:亮光烤漆(黑色/白色) 木纹（黑色/白色）共4种颜色 功能介绍： 88键重锤榔头键盘(又名重锤键盘) 梦幻音源 128复音数 8种音色，41首练习曲 音色/示范曲功能，用于选择8种音色、双音色、示范曲、录音和演奏功能 效果功能，用于选择混响、合唱和节拍 MIDI/变调功能，用于控制外接MIDI功能（外接电脑或者MIDI设备），以及键盘变调。 电源开关/主音量控制 三个踏板：延音弱音/持续音踏板 MIDI功能/音频输出/音频输入 双耳机音频输出 MP3播放/暂停/音量控制+/- USB接口，可以连接平板电脑，也可以可直接播放U盘、MP3歌曲 电源：18V 2A | 台 | 15 |
| 10 | 区角柜 | 1.尺寸：280\*160\*149cm 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，帘布为帆布材质，彩色造型部分使用中纤板材质经过4道烤漆工艺施工而成； 3.油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4.工艺：板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺； 5.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 6.其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损，合页使用液压缓冲铰链； 7.包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。 | 个 | 1 |
| 11 | 实木六格柜 | 1.尺寸：120\*30\*80cm 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，板材一次开料而成； 3.油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4.工艺：板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺 5.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 6.其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 7.包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。 | 个 | 150 |
| 12 | 书柜 | 1.尺寸：80\*40\*58cm 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，板材一次开料而成； 3.油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4.工艺：板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺； 5.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定； 6.其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 7.包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。 | 个 | 30 |

**二、户外类**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的**  **名称** | **主要技术参数、性能、配置等要求** | **单位** | **数量** | **所属**  **行业** |
| 1 | 大型攀爬组合（绳网组合） | 尺寸：1329\*420\*620 配置要求：平台不少于4个，钻网不少于5个，顶部装饰不少于7个，皇冠顶不少于1个，爬网不少于1个，轮胎架爬网不少于1个，蜘蛛网不少于1个。圆筒滑道不少于1个，立柱不少于14根 材质说明：1.支柱材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 2.平台材质及尺寸：1150mm×1150mm，厚度2.0mm，冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； 3.镀锌钢管配件：外径28/32/38/48mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。护栏采用48\*2mm、32\*2mm镀锌钢管，整体汽车氟碳漆喷漆处理； ▲4.平台、护栏的中性盐雾试验不低于 9 级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021标准，提供具有CMA或CNAS标识的平台、护栏检测报告佐证。**(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)** 5.扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表 面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；  6.塑料件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚≥6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 ▲7.塑料门牌、圆筒滑道的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端等方面均符合6675.1-2014、6675.2-2014、6675.3-2014、6675.4-2014国家标准，**提供具有CMA或CNAS标识的检测报告佐证。(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)** 8.角铁、卸扣、膨胀螺丝的中性盐雾试验不低于 9 级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021标准。 9.▲绳索的线密度不小于100ktex，断裂强力须不小于10KN，符合国家标准，提供具有CMA或CNAS标识的绳索检测报告佐证。**(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)** | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 室外大型玩具 | 尺寸：1300\*290\*630 配置要求：平台不少于6个，太空顶不少于2个，帽帽顶不少于4个，飞碟顶不少于3个，单滑梯不少于2个，双滑梯不少于1个。小爬网不少于1个。钻网不少于1个，螺旋滑桶不少于1个。立柱不少于16个。 材质说明：1.支柱材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 2.平台材质及尺寸：1150mm×1150mm，厚度2.0mm，冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； 3.镀锌钢管配件：外径28/32/38/48mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 4.扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表 面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；  5.塑料件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚≥6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 6.塑料门牌、圆筒滑道的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端等方面均符合6675.1-2014、6675.2-2014、6675.3-2014、6675.4-2014国家标准。 7.角铁、卸扣、膨胀螺丝的中性盐雾试验不低于 9 级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021标准。 8.绳索的线密度不小于100ktex，断裂强力须不小于10KN，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 3 | 室外大型玩具 | 尺寸：1070\*740\*480 配置要求：不少于1个螺旋滑桶，不少于一个直滑桶，不少于一个叠叠顶，不少一个平屋顶，不少于8个海洋色装饰顶，钻网不少于1个，不少于2个网格爬网，平台不少于7个，立柱不少于21根 1.支柱材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 2.平台材质及尺寸：1150mm×1150mm，厚度2.0mm，冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； 3.镀锌钢管配件：外径28/32/38/48mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 4.扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表 面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；  5.塑料件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚≥6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 6.塑料门牌、圆筒滑道的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端等方面均符合6675.1-2014、6675.2-2014、6675.3-2014、6675.4-2014国家标准。 ▲7.角铁、卸扣、膨胀螺丝的中性盐雾试验不低于 9 级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021标准，提供具有CMA或CNAS标识的角铁、卸扣、膨胀螺丝检测报告佐证。**(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)** 8.采用优质PE塑料板，由电脑雕刻而成，细节更加标准，做工更加精美。具有防腐、防潮等功能。可迁移元素、增塑剂含量符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 4 | 大型碳化户外搭建玩具 | 户外碳化实心积木1560件/套，帮助幼儿发展数学能力。搭建或收拾积木过程。 | 套 | 2 |
| 5 | 幼儿三轮车 | 80\*54\*63钢管：1、材质：镀锌钢管 厚度2.0mm 镀锌管管，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。实心橡胶轮胎. | 辆 | 15 |
| 6 | 幼儿三轮脚踏车 | 80\*54\*63钢管：1、材质：镀锌钢管 厚度2.0mm 镀锌管管，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。实心橡胶轮胎. | 辆 | 5 |
| 7 | 双人公交 | 110\*54\*63cm钢管：1、材质：镀锌钢管 厚度2.0mm 镀锌管管，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。实心橡胶轮胎. | 辆 | 10 |
| 8 | 双人校车 | 110\*54\*63cm钢管：1、材质：镀锌钢管 厚度2.0mm 镀锌管管，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。实心橡胶轮胎. | 辆 | 10 |
| 9 | 双人警车 | 110\*54\*63cm钢管：1、材质：镀锌钢管 厚度2.0mm 镀锌管管，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。实心橡胶轮胎. | 辆 | 10 |
| 10 | 室外地弹坪 | 草丝材质：PE 纤度：10000dtex 高度：15mm 行距3/16 针距：30/10cm 背胶材料：绿色环保防水SPU背胶 渗水孔直径9mm 透水率≥30升/分钟/㎡ 阻燃率1级 色牢度＞8 | 平方米 | 1000 |

**三、厨具**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的**  **名称** | | **主要技术参数、性能、配置等要求** | **单位** | **数量** | **所属行业** |
| 1 | 操作间 | 电磁双头大炒炉 | 1、额定输入电压380V，输出功率20kW\*2，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，面板采用201#1.2mm不锈钢,柜体采用1.0mm不锈钢； 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关99档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、产品热效率不低于95%，模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗感绕性强； 10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0℃～180℃摇摆式90℃出水阀门铜芯，灵活支配； 11、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航； 12、原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准； ▲要求必须提供合法有效的第三方检测机构出具符合检验依据GB/T2423.2-2008环境试验6.8条款拉力试验，航空连接线被施加450N拉力，施加时间10min，不脱开和不被破坏 **(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)。** ▲所投产品所使用的线盘在35度的环境中，线盘温度达到220度的条件下，连续工作40天，工作期间功率无衰减，加热功能正常，无故障现象，线盘的质感、颜色均无变化 **(投标文件中提供第三方检测机构检测报告复印件加盖生产厂家公章扫描件)** | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 双门蒸车（24盘） | 蒸柜采用SUS304-2B厨用不锈钢板，柜体实际厚度为1.0mm,内衬聚氨酯发泡。水胆为5.0mm 钢板焊接，坚固并能承受所有附件，胆体表面涂有足够的防锈漆。（2)炉体围板用不锈钢板，容易卸下，使用不锈钢螺丝固定。（3)柜体内外结构全部采用不锈钢板（4)炉脚采用不锈钢板内含钢柱配可调式不锈钢重力脚。（5)所有边角均采用不伤手设计。（6)全自动加水及蒸汽压释放装置，安全可靠。尺寸：1050mm（±5mm）\*850mm（±5mm）\*1680mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 3 | 简易工作台 | 采用 304-2B 厨用不锈钢材料，面板厚度为1.2mm(1)工作台为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求（2)工作台面板采用不锈钢板制造，面板高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部内容易进行清洁。尺寸：1800mm（±5mm）\*800mm（±5mm）\*800mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 4 | 豪华型工程款商用厨房柜（冰柜） | 采用201材质制作，双机，直冷，内藏管，磁吸门,所有边角均采用不伤手设计。尺寸：1200mm（±5mm）\*700mm（±5mm）\*1980mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 5 | 三层货架 | 主板采用SUS304-2B 实际厚度为 1.2mm厚不锈钢板，所有边角均采用不伤手设计。四柱采用201不锈钢直径38x1.0mm，横管采用不锈钢38x25x1.0mm。尺寸：1800mm（±5mm）\*500mm（±5mm）\*800mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 6 | 调料台 | 采用304-2B厨用不锈钢板，面板实际厚度为1.0MM(1)工作台为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求（2)工作台面板采用不锈钢板制造，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行清洁。尺寸：500mm（±5mm）\*1100mm（±5mm）\*800mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 7 | 面点间 | 压面机 | 额定输出功率 4kw 额定电压 380V 配用电动机Yl00L2—4 3kw | 台 | 2 |
| 8 | 和面机 | 效率：400kg/h 和面量：50kg/次 | 台 | 2 |
| 9 | 酵发箱 | 不锈钢发酵箱可放13盘，使用温度范围（℃）：0-85额定电压：～220V，额定频率：50Hz 额定输入功率：2.7kw | 台 | 2 |
| 10 | 货架 | 四柱直径38x1.2mm,横管38×25×1.2mm。材质要求：整个货架采用201 不锈钢，实际厚度1.0MM,工艺要求满焊。所有边角均采用不伤手设计。尺寸：1200mm（±5mm）\*500mm（±5mm）\*1600mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 11 | 灭蝇器 | 有效面积：50～80平方米；电源：40W/220V/50Hz；电网电压：5000V尺寸：660mm（±5mm）\*220mm（±5mm）\*430mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 12 | 粗加工间 | 双星水池 | 主板采用304磨砂实际厚度为 1.0mm 的不锈钢板，通脚采用Φ48不锈钢，壁厚1.2mm,防臭下水，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计尺寸：1200mm（±5mm）\*600mm（±5mm）\*800mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 13 | 货架 | 四柱直径38x1.2mm,横管38×25×1.2mm。材质要求：整个货架采用201 不锈钢，实际厚度1.0MM,工艺要求满焊。所有边角均采用不伤手设计。尺寸：1200mm（±5mm）\*500mm（±5mm）\*1600mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 14 | 切菜机 | 全不锈钢，1000kg/h，外形尺寸：1250mm（±5mm）\*620mm（±5mm）\*1150mm（±5mm），机重380kg | 台 | 2 |
| 15 | 大餐车 | 采用 SUS304-2B 不锈钢贴胶磨砂板，实际厚度为 ≧1.2mm厚，静音轮移动方便。所有边角均采用不伤手设计。尺寸：900mm（±5mm）\*500mm（±5mm）\*900mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 16 | 灭蝇器 | 有效面积：50～80平方米；电源：40W/220V/50Hz；电网电压：5000V。尺寸：660mm（±5mm）\*130mm（±5mm）\*400mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 17 | 洗消间 | 四门高温消毒柜 | 1、柜体采用不锈钢贴胶磨砂板，厚度≧1.2mm。2、后背板及其他辅助板选用厚度≧1.0mm 不锈钢磨砂板。3、可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢。4、控温范围：50--150℃，温度任意设定，满足不同材料餐具消毒需要，保障安全系数。5、设置预约功能，可根据用户消毒时间提前预约消毒，到达预约时间自动启动消毒，消毒时间结束，自动停机。6、功率：4.4kw/220V。尺寸：1170mm（±5mm）\*510mm（±5mm）\*1900mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 18 | 灭蝇器 | 有效面积：50～80平方米；电源：40W/220V/50Hz；电网电压：5000V。尺寸：660mm（±5mm）\*130mm（±5mm）\*400mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 19 | 仓库 | 货架 | 四柱直径38x1.2mm,横管38×25×1.2mm。材质要求：整个货架采用201 不锈钢，实际厚度1.0MM,工艺要求满焊。所有边角均采用不伤手设计。尺寸：1200mm（±5mm）\*500mm（±5mm）\*1600mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 20 | 灭蝇器 | 有效面积：50～80平方米；电源：40W/220V/50Hz；电网电压：5000V。尺寸：660mm（±5mm）\*130mm（±5mm）\*400mm（±5mm） | 台 | 4 |
| 21 | 防鼠台 | SUS 304不锈钢 1.2mm。尺寸：1500mm（±5mm）\*600mm（±5mm）\*400mm（±5mm） | 台 | 2 |
| 22 | 班级送饭小车 | | 1、采用 SUS304-2B 不锈钢贴胶磨砂板。厚度为 ≧1.2mm。2、采用免死边不伤手设计。3、静音轮移动方便。尺寸：900mm（±5mm）×500mm（±5mm）×900mm（±5mm） | 台 | 4 |

**五、需要落实的政府采购政策**

**（一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策**

**促进中小企业发展扶持政策**：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

　　2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**（投标文件中附扫描件或复印件）**，不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

**投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。**

**评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。**

**（二）节能产品、环境标志产品**

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书**（投标文件中附扫描件或复印件）**，否则不予认定。

**（三）信息安全产品**

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书**（投标文件中附扫描件或复印件）**。