采购需求

**一、相关说明**

* + 1. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；
    2. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

**二、商务要求：**

1.合同履行期限：15日历天

2.供货地点：武陟县区域内

3.质量标准：合格，符合国家及行业规范要求

4.质量保证期：1年

5.付款方式：项目完工后由发包人组织验收，验收合格后，向乙方首付合同款的95%，质保期为一年，质保期内安装灯具若出现质量及安全问题，属于供货方责任的，由供货方无偿维修赔偿，一年期满无质量问题支付剩余5%合同款。

**三、采购内容及技术要求**

1.本项目的核心产品为：中国结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **主要技术参数、性能、配置等要求** | **单位** | **数量** | **所属行业** |
| 1 | 桃中桃彩灯 | 规格要求：350cm\*20cm 材质：PVC  功率：5W：AC220V | 个 | 372 | 制造业 |
| 2 | 网灯暖 | 规格：2m\*3m 功率：AC220V 光源：LED 灯组 | 个 | 79 | 制造业 |
| 3 | 烟花灯 | 光源：LED 功率：5W-AC220V 色温：3000K | 个 | 1980 | 制造业 |
| 4 | 灯串暖黄 | 颜色：暖黄 功率：5W-AC220V 色温：3000K | 串 | 1856 | 制造业 |
| 5 | 灯串接头 | 接口类型：公母插 | 条 | 935 | 制造业 |
| 6 | 灯笼 | 规格：直径 30cm 材质：亚克力  功率：4W-AC220V  光源：高亮 LED  外壳颜色 :中国红 | 个 | 5284 | 制造业 |
| 7 | 3 连串灯笼 | 3 连串灯笼规格：60cm\*3 个  材质：亚克力  支架材质 :热镀锌管(20\*40MM 方管)  功率：LED 光源/30W\*2  灯笼颜色 :中国红  上盖颜色 :米黄色  下盖颜色 :米黄色 | 个 | 140 | 制造业 |
| 8 | 中国结 | 中国结尺寸 :宽 800mm 高 985mm  整体尺寸 :宽 885mm\*高 2100mm  外壳材质:ABS+PET 防褪色塑料  外壳颜色 :中国红  支架材质 :镀锌管(20\*40)+酸洗烤漆  支架颜色 :黄色  光源:LED 防水模组  电源 :防水恒压电源 | 串 | 160 | 制造业 |
| 9 | 电线 | LRVS2x1.5 | 米 | 18600 | 制造业 |
| 10 | 电线 | LRVVB2x2.5 | 米 | 23400 | 制造业 |
| 11 | 发光字 | 规格：1m\*1m 材质：亚克力 光源:LED | 个 | 8 | 制造业 |
| 12 | 4 连串灯笼 | 规格：单个灯笼直径 15cm  材质：亚克力  功率：4W-AC220V  光源：高亮 LED 外壳颜色 :中国红 | 个 | 40 | 制造业 |
| 13 | 灯串彩色 | 颜色：彩色 功率：5W-AC220V 色温：3000K | 串 | 240 | 制造业 |