采购需求

* + - 1. **相关说明**
    1. 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。
    2. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

**本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。**

* + 1. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。
       1. **商务要求：**
    2. 合同履行期限：合同签订后20日历天
    3. 供货安装地点：采购人指定地点
    4. 质量标准： 合格
    5. 质量保证期：1年
    6. 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的3%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

6.付款方式：合同生效后，乙方负责将货物送至合同约定的交货地点，初步验收合格后甲方一次性支付合同价款95%，剩余5%，质保期满且检验无任何质量问题一次付清（无利息）

7.售后服务：在此期限内因产品质量发生问题的，中标人应负责免费修补和更换。

8.商品包装要求：

（1）适用范围

1.本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

（2）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

* + - 1. **采购内容及技术要求**

本项目的核心产品为： 棉衣（防寒服） 。（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资类别 | 产品名称 | 主要规格或规定 | 技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属  行业 |
| 1 | 救灾帐篷 | 单帐篷 | 12㎡ | 1、样式：帐篷为长方形双坡面直立墙建筑样式， 两侧墙各开方形窗户两个。帐篷蓬顶斜面印字（应急救灾），门两旁印（救灾）。整体帐篷通过拉绳拉起 ,用三角桩加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆。能在自重和8级风力荷载作用下安全使用；  2、规格：帐篷长≥3.7m、宽≥3.2m、顶高≥2.67m、边高≥1.75m；使用面积≥12㎡；  3、主要材料：  （1）面料为不低于333dtex×333dtex涤纶丝PU涂层布，天蓝色；  （2）通用杆、地杆、立杆采用不低于Φ25mm×1.0mm焊接钢管，钢管颜色为白色；  （3）三通、四通等连接管件采用直径为不低于Φ28mm×1.0mm焊接钢管；  （4）阳蓬杆采用不低于Φ19mm×1.0mm焊接钢管，钢管颜色为白色。 | 50顶 | 工业（制造业） |
| 2 | 36㎡ | 救灾专用36 ㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。  帐篷外形尺寸：长≥7.86m、宽≥4.76m、边高≥1.75m、顶高≥3.1m，篷体采用不低于600D/pvc涂层布，两端山墙各开门和三角窗一个；两侧墙各开方形窗户3 个。篷体颜色为天蓝色，印有“救灾”白色字样，注：（采购人与中标单位签订合同时商定救灾字样的内容）。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通、阳篷杆及钢丝拉绳组成。框架材料规格：主杆不低于φ38×1.2mm，接头不低于φ42×1.5mm。 | 4顶 | 工业（制造业） |
| 3 | 60㎡ | 救灾专用60 ㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。  帐篷外形尺寸：长≥10m、宽≥6m、边高≥2m、顶高≥3.34m，篷体采用不低于600D/pvc 涂层布，两端山墙上开三角窗一个、方形窗两个；两侧墙各开门1 个、方形窗户4 个。篷体颜色为天蓝色，印有“救灾”白色字样，注：（采购人与中标单位签订合同时商定救灾字样的内容）。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成。框架材料规格：主杆不低于φ38×1.2mm，接头不低于φ42×1.5mm。 | 1顶 | 工业（制造业） |
| 4 | 救灾帐篷 | 棉帐篷 | 12㎡ | 样式：长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。  （一）篷体技术参数：  1.纤维含量：基布：聚酯纤维：100%涂层：聚氯乙烯（PVC）  2.幅宽：≥150cm；  3.单位面积质量：≥470g/m²；  4.线密度：经纱：≥680D 、 纬纱：≥665D；  5.断裂强力：经向：≥1800、纬向：≥1500；  6.撕破强力：经向：≥1.3×10²、纬向：≥1.1×10²；  7.抗粘连性：无粘连；  8.耐静水压：加压到50kpa保持5min；≥50；  9.耐低温冲击：-25℃，3min，不分层不开裂；  （二）地铺技术参数：  1.纤维含量：基布：聚酯纤维：100%涂层：聚氯乙烯（PVC）  2.幅宽：≥150cm；  3.单位面积质量：≥600g/m²；  4.断裂强力 (N/5cm)：≥经向：1600、纬向：≥2200；  5.撕破强力 (N):经向：≥1.3×10² 、 纬向：≥1.3×10²；  6.抗粘连性：无粘连；  7.耐静水压：加压到50kpa保持5min；≥50；  8.耐低温冲击：-25℃，3min，不分层不开裂；  9.可分解致癌芳香胺染料：禁用；  （三）絮片技术参数：  1.单孔中空涤纶短纤维含量：100%；  2.单位面积质量:≥430g/m²；  3.保温性能：保温率≥75%，传热系数：≥3 W/m²˙℃，克罗值：≥2；  4.PH值：4.0～9.0；  5.可分解致癌芳香胺染料：禁用； | 100顶 | 工业（制造业） |
| 5 | 救灾帐篷 | 棉帐篷 | 36㎡ | 救灾专用36 ㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。 帐篷外形尺寸：长≥7.86m、宽≥4.76m、边高≥1.75m、顶高≥3.1m，篷体采用600D/pvc涂层布，两端山墙各开门和三角窗一个；两侧墙各开方形窗户3 个。篷体颜色为天蓝色，印有“救灾”白色字样，注：（采购人与中标单位签订合同时商定救灾字样的内容）。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通、阳篷杆及钢丝拉绳组成。框架材料规格：主杆不低于φ38×1.2mm，接头不低于φ42×1.5mm。由蓬体（带拉绳）、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩）五部分组成。 | 2顶 | 工业（制造业） |
| 6 | 救灾被服 | 棉被 | 210cm\*150cm | 1.规格尺寸：长≥210cm、宽≥150cm；  2.纤维含量：棉100%（含微量粘纤、莱赛尔、聚酯纤维）  3.单条重量：不低于3.6kg（含被套）  4.研磨率：≥95%  5.网纱：面纱：每面各三层，分竖纱一层，左斜纱一层，右斜纱一层，每10cm长度范围内竖纱、左斜纱、右斜纱各不少于13根。 | 500床 | 工业（制造业） |
| 7 | 救灾被服 | 棉大衣 | 大、中、小 | 面料：185T单面涂覆PU防水锦纶塔丝;  里料: 190T涤丝纺；   1. 面料技术参数 1.纤维含量：锦纶100% 2.幅宽：≥150； 3.织物密度：经向≥618根/10cm、纬向≥260根/10cm； 4.耐皂洗色牢度（级）：变色4-5、沾色-棉4-5、沾色锦纶4-5； 5.耐干摩擦色牢度（级）：经向4-5、纬向4-5； 6.耐湿摩擦色牢度（级）：经向4-5、纬向4-5； 7.耐光色牢度（级）：5级； 8.断裂强力（N/5cm）：经向≥830、纬向≥470； 9.耐静水压（kPa）：≥14.0； 10.PH值：4.0-9.0； 11.异味：无   （二）里料技术参数 1.纤维含量：聚酯纤维100% 2.耐皂洗色牢度（级）：变色4-5、沾色-棉4-5、沾色-聚酯纤维4-5； 3.耐干摩擦色牢度（级）：经向4-5、纬向4-5； 4.耐湿摩擦色牢度（级）：经向4-5、纬向4-5； 5.断裂强力（N/5cm）：经向≥630、纬向≥450； 6.PH值：4.0-9.0； 7.异味：无   1. 可分解致癌芳香胺染料：禁用； （三）絮片技术参数 1.单孔中空涤纶短纤维含量（大身/衣袖絮片）：≥70%； 2.单位面积质量（大身絮片）:≥430g/m²； 3.保温性能（大身絮片）：保温率≥85%、传热系数：≥1.5W/m²˙℃、克罗值：≥3.5； 4.PH值（大身絮片）：4.0-9.0； 5.单位面积质量（衣袖絮片）：≥250g/m²； 6.保温性能（衣袖絮片）：保温率≥80%、传热系数：≥2W/m²˙℃、克罗值：≥3；   7.可分解致癌芳香胺染料：禁用； （四）毛领技术参数 1.单位面积质量（毛领）：≥590g/m²； 2.绒毛高度（毛领）：≥8mm； 3.顶破强力（毛领）（N）：≥580； （五）规格型号：大、中、小； | 1000条 | 工业（制造业） |
| 8 | 救灾被服 | 棉衣（防寒服） | 大、中、小 | 1. 规格：大、中、小。做工精细，扣眼美观、规整、牢固、不偏歪，缝制针脚均 匀整齐，不得有脱线、线头、油污等缺陷。 （二）面料技术参数： 1、纤维含量：100%聚酯纤维（涂层聚氨酯PU） 2、PH值：4.0-9.0； 4、异味：无异味 5、单位面积质量：≥220g/m²； 6、织物密度(根/10m²)：经向≥550、纬向≥355 ； 7、断裂强力（N）：经向≥1790、纬向≥1190； 8、面料电荷面密度：初始≤2.9，洗50次≤1.3； 9、撕破强力 (N):经向：≥69、纬向：≥60； 10、耐磨性能（次）:>400； 11、透湿性g/(m².d):≥5.54x10³；   12.可分解致癌芳香胺染料：禁用； 13、耐水色牢度（级）：原样变色4-5，棉沾色4-5，涤纶沾色4-5； 13、耐摩擦色牢度（级）：干摩4-5，湿摩4-5； 14、耐光色牢度（变色）级：4-5； （三）内胆填充物技术参数; 1、纤维含量：前片内胆 聚酯纤维≤70%，羊毛≥30%；后片内胆 聚酯纤维≤70%，羊毛≥30%；袖子内胆 聚酯纤维≤70%，羊毛≥30%； 2、单位面积质量：前片内胆（g/m²）≥255；后片内胆≥245；袖子内胆≥115； 3、保温性能（后片内胆）：保温率 % ≥ 82； 传热系数W/m².℃≥ 2；克罗值CL0 ≥3；  4、PH值：4.0-9.0； 5、异味：无异味； | 1000件 | 工业（制造业） |
| 9 | 救灾被服 | 毛毯 | 200cm\*150cm | 1、尺寸：长≥200CM、宽≥150CM；军绿色； 2、混纺羊毛毯，纤维含量羊毛≥50%，聚酯纤维≤50%； 3、重量：≥2kg/条； | 200条 | 工业（制造业） |
| 10 | 救灾被服 | 毛巾被 | 200cm\*150cm | 1、规格：长≥200CM、宽≥150CM；  2、棉纤维含量100%； 3、重量：≥1kg/条； | 200条 | 工业（制造业） |
| 11 | 救灾被服 | 雨衣 | 帆布连体式 | 一、规格型号：帆布连体式；颜色：藏青色； 主要技术参数： 1、纤维含量：100%聚酯纤维（涂层除外） 2、单位面积质量：≥155g/m²； 3.织物密度：经向≥620根/10cm、纬向≥350根/10cm； 4.线密度：经纱≥112D、纬纱≥112D； 5.耐水色牢度：变色4-5级、棉沾色4-5级、聚酯纤维沾色4-5级。 6.撕破强力：经向≥20N、纬向≥18N； 7.断裂强力：经向≥1200N、纬向≥800N； 8.pH值：4.0-8.5； 9.可分解致癌芳香胺染料：禁用； | 1000件 | 工业（制造业） |
| 12 | 雨鞋 | 帮高不低于33㎝ | 一、规格型号：帮高不低于33cm； 1、具有防水性能； 2、具有抗冲击性能； 3、具有耐压力性； 4、具有抗刺穿性能； 5、具有防静电性能； 6、具有对外底防滑、耐磨性能； 7、具有保护包头及防刺穿垫性能； | 1000双 | 工业（制造业） |
| 13 | 救灾装具 | 折叠床 | 185cm\*70cm\*35cm | 1、款式：折叠式； 2、折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，床背面配置可调节束紧带两条； 3、尺寸：长≥185cm、宽≥70cm、高≥35cm； 4、材质：面料采用不低于666dtex×666dtex涤纶低弹丝PU涂层；床架、床腿焊接管采用不低于Q195 Φ25mm1.1mm；布：天蓝色； | 500张 | 工业（制造业） |
| 14 | 救灾装具 | 折叠桌、凳 | 180cm\*60cm\*70cm | 救灾专用折叠桌为折叠式， 4 人使用。  桌面材料：加厚 MDF 密度板，净重≥8kg，承重≥30kg。  支架材料：加固型高级航空铝材，颜色为银灰色。  凳面材料：≥600D 双层牛津布。  支架材料：加固高级航空铝材，颜色为银灰色。  规格：承重≥100kg。 | 250套 | 工业（制造业） |
| 15 | 救灾装具 | 救灾应急手电 | 手提式强光手电 | 1、采用LED5W光源，具有节能长寿的特点，光亮度高， 2、强光射程达≥1000米，有效照距≥1000米， 3、采用铝合金材质和ABS工程塑料、坚固耐用，确保产品可经受强力冲击，密封性能好，可在暴雨环境下可正常工作。 二、主要技术参数： 1、额定电压:3.7-4.2V； 2、额定容量：≥4400mAh； 3、平均使用寿命：≥100000h； 4、连续放电时间强光≥8h,连续放电工作光≥16h，超长工作光≥30h； 5、充电时间:6-8h； 6、电池使用寿命:循环≥1000； 7、外形尺寸：外径≥φ130，长≥210； 8、重量：≥550g； | 30个 | 工业（制造业） |
| 16 | 救灾装具 | 救灾应急手电 | 帐篷灯 | 1、采用固态免维护LED光源,光效高,聚光好,平均使用寿≥50000小时。 2、外壳为ABS喷漆，透明罩为GPPS，选用高能无记忆锂电池，高亮照明中间60颗LED光通量高达≥350Lm帐篷灯多用途照明需求。 3、防水耐用: 外壳采用ABS优质工程熟料，具有极高的抗强力碰撞；各开关键拨按灵活，体积小、重量轻，耐用并环保。 二、主要技术参数： 1、额定电压：3.7V； 2、光源类型：LED； 3、电池容量：≥1000mAh； 4、照明时间：手摇一分钟≥10min,电池充满电≥5h； 5、太阳能充电：≥12小时； 6、充电器直充：≥10h； 7、外形尺寸：≥Φ105×245mm； 8、重量：≥0.8kg； | 350个 | 工业（制造业） |

**注：1、提交样品时间、地点与提交投标文件同时提交。**

1. **对于中标人提供的样品，交由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。对于未中标提供的样品由投标方在中标结果公示后找采购人领取，或者经未中标人同意后自行处理。**

**3、投标人开标时需提供投标产品棉大衣、棉被、棉衣（防寒服）、雨衣、帐篷灯。样品不得体现制造商或投标人的任何信息。**

**四、需要落实的政府采购政策**

* 1. **促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策**
     1. **中小企业的认定：**

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》 ，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

按照招标文件要求提供《中小企业声明函》**（投标文件商务技术证明文件正本中附原件，副本可以为正本的复印件）**，否则不享受相关扶持政策；

**评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。**

* + 1. 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）**，不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。
    2. 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》**（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）**，不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

**投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。**

* 1. **节能产品、环境标志产品**

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书**（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件**）**）**，否则不予认定。

* 1. **信息安全产品**

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。