采购需求

**一、相关说明**

* + 1. 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。
		2. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；
		3. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

4.商品包装要求：

 4.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

 4.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

**二、商务要求：**

* + 1. 合同履行期限：合同签订生效后，90日历天
		2. 供货安装地点：武陟县公安局内
		3. 质量标准：符合国家相关要求
		4. 质量保证期： 一年
		5. 付款方式：所有货物供货安装完成及工程竣工并验收合格后，支付至合同价款的95%，剩余5%作为质保金，待一年后无质量、服务问题一次性无息付清质保金。
		6. 履约保证金：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的　5　%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。
1. **采购内容**

本项目的核心产品为： 46寸液晶拼接屏 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格参数 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| **一、策划设计及视频内容（服务）** |
| 1（策划设计） | 策划 | 1.调研方案——有完整的内部调研和外部调研形成结论且形成调研方案；2.顶层定位方案——形成完整清晰的逻辑推演论证进行项目顶层定位且形成顶层定位方；3.主题定位方案——清晰的主题定位，板块划分，形成主题策划方案；4.内容策划方案——根据主题定位，梳理内容，进行合理分配形成内容策划方案。 | 1个 | 其他未列明行业 |  |
| 展馆空间设计（内馆） | 设计面积：200/㎡,完成符合策划思路的展馆空间设计形成完整的平面图和空间模块效果图 | 平面图和空间模块效果图各50张 |  |
| 展馆空间设计（外馆） | 设计面积：190/㎡,完成符合策划思路和内容梳理呈现的平面设计形成各板块平面设计图 | 50张 |  |
| 展馆平面设计 | 设计面积：800/㎡,完成符合策划思路的工业设计和广告物料设计形成完整的汇报方案，创意效果图 | 20张 |  |
| 内容梳理及文案 | 1.、交互设计方案——完成软硬件新媒体交互技术的设计，形成硬件选取方案和软件开放方案，创意效果图不低于20张2.Vi设计方案——完成展馆主题vi设计，形成完整的vi设计方案，效果图不低于50项 | 1个 |  |
| 2（音视频内容） | 视频制作 | 投放位置：雾屏；拍摄、后期制作、特效 | 180秒 |  |
| 领导关怀照片动画 | 投放位置：竖屏；特效处理、图片处理 | 180秒 |  |
| 历任领导照片旋转视频 | 投放位置：横屏；3D特效处理 | 180秒 |  |
| 音频制作 | 投放位置：老警用设备；购买素材后期处理 | 180秒 |  |
| 影片特效处理 | 投放位置：老电视机；购买素材后期处理 | 10部 |  |
| 动画标志制作 | 投放位置：巨型屏；国旗动画、党徽、警徽等 | 90秒 |  |
| 公安局宣传片 | 投放位置：巨型屏；拍摄、后期制作、特效、配音 | 10-15分钟 |  |
| 公安局党建宣传片 | 投放位置：巨型屏；拍摄、后期制作、特效、配音 | 5-8分钟 |  |
| 建馆记录片 | 投放位置：巨型屏；拍摄、后期制作、特效、配音 | 5分钟 |  |
| 照片拍摄 | 投放位置：照片墙；照片拍摄、图片处理 | 10幅 |  |
| 照片拍摄 | 投放位置：户外照片墙；照片拍摄、图片处理 | 10幅 |  |
| 党课音频 | 投放位置：党课讲区；购买素材后期处理 | 600分钟 |  |
| 英雄人物照片制作 | 投放位置：英雄人物区；图片处理、后期制作 | 5分钟 |  |
| 三型三化警队建设宣传片 | 拍摄、后期制作、特效、配音 | 3-5分钟 |  |
| 所有视频拍摄及制作须满足以下要求：1、前期拍摄设备不低于4K设备；2、镜头不低于UP系列电影镜头；3、灯光组需使用专业灯光；4、后期制作成品像素不低于1920\*1080；5、需要对所拍摄镜头校色，避免出现色彩差异；6、拍摄过程中所使用辅助设备需具备如轨道，摇臂等设备需达到一定专业水准； |
| **二、武陟知行馆智能化系统（货物）** |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| 1（灯光系统） | KNX电源 | KNX-电源供应器, 640mA | 2个 | 制造业 |  |
| DALI调光 | KNX-DALI网关 TUNABLE WHITE，可对色温进行调节，根据体验场景连续性调节灯光 | 4个 |  |
| RGB调光模块 | KNX-DALI网关 TUNABLE WHITE，可对RGB灯光进行调节，根据体验场景连续性调节灯光 | 1个 |  |
| 开闭模块 | KNX-12路20A开关执行器 | 5个 |  |
| 感应器 | KNX-走廊感应器 吸顶安装 3x24平米 | 5个 |  |
| 室内投影灯 | 室内投影灯 | 2个 |  |
| KNX线材 | EIB 2\*2\*0.8 | 150米 |  |
| DALI灯光线材 | RVV 2\*1.5 | 600米 |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 |  |
| 2（展示系统） | 55寸液晶拼接屏 | 1.55寸液晶拼接屏，拼缝3.5mm；2.分辨率1920x1080；3.屏幕宽高比16：9；4.亮度500CD/㎡；5.对比度4500：1；6.可视角度178°；7.响应时间6ms；8.色彩16.7M（8bit）；9.AV1路BNC，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入；10.1路BNC输出；11.工作温度0℃-50℃；12.工作湿度20%-80%；13.寿命6万小时；14.供电电源AC100-240V；工作功耗240W；单元尺寸1214\*68515.长宽1200mm\*680mm（竖屏）。 | 1块 | 制造业 |  |
| 55寸液晶拼接屏 | 1.55寸液晶拼接屏，拼缝3.5mm；2.分辨率1920x1080；3.屏幕宽高比16：9；4.亮度500CD/㎡；5.对比度4500：1；6.可视角度178°；7.响应时间6ms；8.色彩16.7M（8bit）；9.AV1路BNC，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入；10.1路BNC输出；11.工作温度0℃-50℃；12.工作湿度20%-80%；寿命6万小时；13.供电电源AC100-240V；14.工作功耗240W；单元尺寸1214\*685。15.长宽2400mm\*680mm（拼接横屏） | 2块 |  |
| 65寸液晶拼接屏 | 1.65寸液晶拼接屏，拼缝3.5mm；2.分辨率1920x1080；3.屏幕宽高比16：9；4.亮度500CD/㎡；5.对比度4500：1；6.可视角度178°；7.响应时间6ms；8.色彩16.7M（8bit）；9.AV1路BNC，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入；10.1路BNC输出；11.工作温度0℃-50℃；12.工作湿度20%-80%；寿命6万小时；13.供电电源AC100-240V；14.工作功耗240W；15.单元尺寸：1432.5\*\*807.9mm（竖屏）。 | 1块 |  |
| 46寸液晶拼接屏 | 1.46寸液晶拼接屏，拼缝3.5mm；2.分辨率1920x1080；3.屏幕宽高比16：9；4.亮度500CD/㎡；5.对比度4500：1；6.可视角度178°；7.响应时间6ms；8.色彩16.7M（8bit）；9.AV1路BNC，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入；10.1路BNC输出；11.工作温度0℃-50℃；12.工作湿度20%-80%；13.寿命6万小时；14.供电电源AC100-240V；15.工作功耗240W；单元尺寸1024\*579。、16.高度3072mm，宽度2320mm | 12块 |  |
| 液压支架 | 前维护液压支架 | 16套 |  |
| 4K播放器 | 4K播放器，支持智能控制，RS232控制，网络控制 | 3台 |  |
| 硬盘 | 2T，监控级硬盘 | 3块 |  |
| 多媒体主机 | 1.I5四核CPU2.4G内存3.128G固态4. 4GB专业显卡，专业工程机箱 | 1台 |  |
| 视频分配器 | 1进2出，视频分配器 | 1台 |  |
| 视频分配器 | 1进12出，视频分配器 | 1台 |  |
| HDMI线材 | 10米HDMI线材 | 16根 |  |
| HDMI线材 | 20米HDMI线材 | 4根 |  |
| 屏幕安装费 | 运输安装费用 | 16块 |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 |  |
| 3（雾幕投影） | 雾幕机 | 1.雾屏尺寸：长1米x宽0.48米x高0.52米, 2.电源：AC 110V-240V，3.功率：3KW。4.耗水量：8~15升/H。5.噪音：68-75分贝。6.控制方式：无线摇控7.风机：防水风机。8.超声波雾化器片。  | 3米 | 制造业 |  |
| 投影机 | 5000lm激光投影机，支持智能控制 | 1台 |  |
| 投影支架 | 配套投影支架 | 1个 |  |
| 4K播放器 | 4K播放器，支持智能控制，RS232控制，网络控制 | 1台 |  |
| 硬盘 | 2T，监控级硬盘 | 1块 |  |
| 频闪灯 | 多功能控制频闪灯 | 2个 |  |
| HDMI | 30米HDMI | 1条 |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 |  |
| 4（体感翻书） | 体感器 | FOR PC版本 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 液晶拼接屏 | 1.46寸液晶拼接屏，拼缝3.5mm；2.分辨率1920x1080；3.屏幕宽高比16：9；4.亮度500CD/㎡；5.对比度4500：1；6.可视角度178°；7.响应时间6ms；8.色彩16.7M（8bit）；9.AV1路BNC，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入；10.1路BNC输出；11.工作温度0℃-50℃；12.工作湿度20%-80%；寿命6万小时；13.供电电源AC100-240V；14工作功耗240W；单元尺寸1024\*579。 | 4块 | 制造业 |  |
| 液压支架 | 配套液压支架 | 4套 |  |
| HDMI线材 | 10米HDMI线材 | 5根 |  |
| 视频分配器 | 1进4出 | 1台 |  |
| 定制电脑 | 1.I5、8G内存2.120G固态硬盘3.GTX1650ti显卡（预装win10） | 1台 |  |
| 定制翻书程序 | 体感互动版本 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 屏幕安装费 | 运输安装费用 | 4块 | 未列明的行业 |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 | 制造业 |  |
| 5（体感试衣 | 3D体感试衣镜 | 1.显示尺寸：55寸2.分辨率：1920（H）×1080（V）3.色采：16.7M整机450cd/㎡ 4.对比度：3000 ：1 5.显示尺寸1204\*680mm6.3D试衣镜主板配置：CPUi56400;8G/240G；7.显卡：影驰1050 3G；华硕H110主板8.3D体感试衣，自带美颜，仿真度高，支持手机共享，与打印功能，支持素材定制。 | 1套 | 制造业 |  |
| 试衣软件 | 支持英文版。体感摄像头自动采集人体数据，5秒就能建立仿真人体模型并实时提供3D虚拟试衣的服务，试衣者实时的人像，显示在屏幕上，作为人爱照镜子的信息反馈。同时所有的界面都可以选择不同的背景画面，试衣的图片、视频可以通过朋友圈、微博等分享。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 嵌墙定制 | 根据现场情况嵌墙定制 | 1套 | 未列明的行业 |  |
| 素材定制 | 上衣下裤两件为一套 | 10套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 彩色打印机 | 业主自备 | 1台 | / |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 | 制造业 |  |
| 6（老式电视墙） | 协议控制播放器 | 1.视频的格式支持：mp4,avi,mpg,vob,rmvb,ts,,dat,wmv；2.RS232/TTL232方式/UDP网络，3.指定文件名顺序播放/指定文件名循环播放/指定文件名单次播放4.指定目录播放/指定目录循环播放5.控制文件循环/目录循环/清除循环6.暂停指令、播放指令，停止指令7.下一曲指令，上一曲指令8.音量加指令，音量减指令9.静音指令，.音量设置指令10.设置图片播放间距时间指令11.快进指令，快退指令12.待机指令，开机指令支持特殊功能定制开发接入智能系统进行远程控制 | 22台 | 制造业 |  |
| 老式电视机 | 老式电视机 | 22台 |  |
| 电视机修复与改造 | 电视机修复与改造，将老旧电视改造接入系统，包括硬件于软件设置改造 | 22项 |  |
| 视频连接线材 | 电视连接线材 | 22根 |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 |  |
| 7（背景音乐） | 集成式智能中央主机 | 四分区主机，输入9路音源，内置集成FM、MP3播放模块、音频交换模块，自带功放模块。 | 1台 | 制造业 |  |
| 音响 | 4寸定阻吸顶音箱，8欧，功率：15～35W。开孔直径：147mm，适合泊声所有系列使用 | 8个 |  |
| 音响线 | 音响专用线 | 320米 |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 |  |
| 8（党建音乐） | 无线耳机 | 无线智能耳机 | 10个 | 制造业 |  |
| 微信小程序定制 | 定制专用党建音乐微信小程序 | 1项 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 耳机挂钩 | 耳机挂钩 | 5个 | 制造业 |  |
| 9（沉浸式耳机） | 头戴式耳机 | 沉浸式耳机，主动降噪，无线耳机 | 5个 | 制造业 |  |
| 耳机挂钩 | 耳机挂钩 | 5个 |  |
| 10（网络覆盖） | 三合一路由器 | 10口千兆POE路由器，其中固化1个WAN口，1个WAN/LAN可切换口，以及8个支持标准802.11.af/at的千兆POE电口，整机POE最大输出功率70W。铁壳设计，终端带机量200台，最大支持600M带宽。集成AC功能，可管理150台EAP系列AP。 | 1台 | 制造业 |  |
| 24口千兆交换机 | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机 | 2台 |  |
| 吸顶无线 | 室内双频吸顶无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率1167Mbps，工作在802.11b/g/n/ac模式，支持胖瘦模式切换，支持POE供电和本地供电（POE供电电源需单独采购） | 3个 |  |
| 六类网线 | 6类网线 | 4箱 |  |
| 理线架 | 24口千兆理线架 | 2套 |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 |  |
| 11（中控系统） | 协议转换模块 | KNX接口协议转换模块，4xRS485+2xRS232，1个多功能RJ45网口，可复用具有六个独立的串行通讯接口具有KNX IP ROUTER功能 | 3台 | 制造业 |  |
| 通讯模块电源 | 12V电源 | 2个 |  |
| 网络通讯模块 | 458转网络模块，导轨安装 | 8个 |  |
| 中控主机 | •企业级控制系统,•AMX独有的模块化编程架构•板载512MB RAM和4GB闪存•可扩展存储容量高达1TB•iPhone®，iPad®和Android™控制应用程序支持，支持自定义系统界面。 | 1台 |  |
| 定制UI界面 | 根据客户情况美工定制，IPAD 界面定制 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 定制后台控制系统 | 根据现场实际使用场景进行定制 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 强电智能化箱 | 强电智能化箱 | 1套 | 制造业 |  |
| 弱电机柜 | 线缆管理网络机柜，32U，600mm×600mm×1600mm | 1台 |  |
| 控制线材 | 超五类屏蔽线 | 2箱 |  |
| 辅材 | 扎带、水晶头、胶布、标签、接线端子、波纹管及五金等配件 | 1项 |  |
| 12（照明灯具） | 楼梯灯带 | 功率：8W 色温：4000K 安装方式：明装 | 129米 | 制造业 |  |
| 灯箱灯带 | 功率：9W 色温：4000K 安装方式：暗装 | 255米 |  |
| 硅胶灯带 | 功率：14W 色温：4000K 安装方式：明装 | 7米 |  |
| 走廊聚光灯 | 功率：9W 色温：4000K、开孔尺寸：75mm  | 10套 |  |
| 走廊聚光灯 | 功率：9W 色温：4000K 开孔尺寸：75mm | 9套 |  |
| 走廊洗墙灯 | 功率：28W 色温：4000K开孔尺寸：1205\*36mm  | 2根 |  |
|  | 走廊洗墙灯 | 功率：28W 色温：4000K开孔尺寸：905\*36mm  | 3根 |  |
| 走廊洗墙灯 | 功率：28W 色温：4000K开孔尺寸：305\*36mm  | 1根 |  |
| 亚克力发光墙 | 功率：9W 色温：4000K 安装方式：暗装 | 200米 |  |
| 发光字硅胶灯带 | 功率：8W 色温：4000K 安装方式：暗装 | 150米 |  |
| 双色温软膜灯带 | 功率：14W 色温：3000K-6500K 安装方式：暗装 | 275米 |  |
| RGB调色软膜灯带 | 功率：12W 色温：4000K 安装方式：暗装 支持色彩调节 | 275米 |  |
| 走道光源定制 | 走道光源定制 | 24套 |  |
| 锥体灯光定制 | 锥体灯光定制 | 5套 |  |
| 轨道灯 | 功率：12W 色温：4000K 安装方式：轨道安装 | 12套 |  |
| 轨道 | 轨道 | 16米 |  |
| 轨道接头 |  | 8个 |  |
| 双色温光源驱动 | 双色温光源驱动 | 55个 |  |
| RGB光源驱动 | RGB光源驱动 | 20个 |  |
| 灯光设计费 |  | 1项 |  |
| 序号 | 名称 | 工艺做法及材料说明 | 数量/工程量 | 所属行业 | 备注 |
| **三、装饰装修工程（工程）该部分允许分包** |
| 1（拆除部分） | 原顶面吊顶拆除 | 清工，含装袋费 | 205.50㎡ | 建筑业 |  |
| 原墙面柜体/木饰面层拆除 | 清工，含装袋费 | 230.00㎡ |  |
| 拆除砖墙及开门洞 | 清工，含装袋费 | 12.40㎡ |  |
| 拆除原有防盗门 | 清工 | 1.00樘 |  |
| 2（地面部分） | 原有地面打磨处理 | 1.清工费；2.机械费。 | 205.50㎡ |  |
| 地面界面剂 | 专用界面剂 | 205.50㎡ |  |
| 水泥自流平 | 1.成品专用水泥砂浆；2.人工费。 | 205.50㎡ |  |
| PVC石塑地板 | 1.PVC石塑地板；2.人工辅料。 | 205.50㎡ |  |
| 地面雕刻 | 1.PVC石塑地板；2.加工费。 | 40.00㎡ |  |
| 3（天花部分） | 顶面基层处理 | 1.粉刷石膏找平；2.人工辅料。 | 205.50㎡ |  |
| 顶面喷深灰乳胶漆 | 乳胶漆喷漆工艺 | 227.50㎡ |  |
| 异形软膜天花造型吊顶 | 1.轻钢龙骨；2.木工板框架基层处理；3.软膜天花饰面。 | 30.40㎡ |  |
| 4（入户部分） | 木工板封洞口 | 1.木工板；2.人工辅料。 | 1.00项 |  |
| 吊装门 | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 6㎡ |  |
| 电动滑道及护罩 | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 1.00项 |  |
| 5（历史沿革） | 墙面木工板基层处理+防潮石膏板 | 1.木工板；2.防潮石膏板。 | 20.70㎡ |  |
| 木工板包屏幕造型箱（油漆工艺） | 1.木工板；2.油漆工艺。 | 4.16㎡ |  |
| 钢化玻璃贴膜 | 1.5mm厚钢化玻璃。2.定制彩质玻璃膜；3.人工粘贴。 | 4.70㎡ |  |
| 墙面造型硅藻泥 | 1.造型硅藻泥；2.人工辅料。 | 17.20㎡ |  |
| 木质造型隔板（油漆工艺） | 1.木工板；2.油漆工艺。 | 1.00项 |  |
| 黑色不锈钢踢脚线 | 1.九厘板打底；2.0.8mm不锈钢。 | 6.80m |  |
| 6（历任领导） | 墙面木工板基层处理+石膏板 | 1.木工板；2.石膏板。 | 8.70㎡ |  |
| 油布写真画 | 1.油布写真。2.人工粘贴。 | 8.70㎡ |  |
| 黑色不锈钢踢脚线 | 1.九厘板打底；2.0.8mm不锈钢。 | 3.00㎡ |  |
| 7（老物件造型墙） | 墙面木工板基层处理 | 1.木工板；2.人工辅料。 | 41.75㎡ |  |
| 水泥挂板 | 1.专用水泥挂板及挂件。 | 41.75㎡ |  |
| 水泥挂板专用保护剂 | 1.水泥挂板专用保护剂；2.人工辅料。 | 41.75㎡ |  |
| 墙面亚克力置物箱 | 亚克力 | 1项 |  |
| 黑色不锈钢踢脚线 | 1.九厘板打底；2.0.8mm不锈钢。 | 13.92m |  |
| 8（老影视造型墙） | 墙面木工板基层处理 | 1.木工板；2.人工辅料。 | 8.70㎡ |  |
| 水泥挂板 | 1.专用水泥挂板及挂件。 | 8.70㎡ |  |
| 水泥挂板专用保护剂 | 1.水泥挂板专用保护剂；2.人工辅料。 | 8.70㎡ |  |
| 油布写真海报 | 1.油布写真。2.人工粘贴。 | 8.70㎡ |  |
| 黑色不锈钢踢脚线 | 1.九厘板打底；2.0.8mm不锈钢。 | 2.89m |  |
| 9（青春无悔） | 墙面木工板基层处理 | 1.木工板；2.人工辅料。 | 20.60㎡ |  |
| 水泥挂板 | 1.专用水泥挂板及挂件。 | 20.60㎡ |  |
| 水泥挂板专用保护剂 | 1.水泥挂板专用保护剂；2.人工辅料。 | 20.60㎡ |  |
| 展柜（无柜门） | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 19.30㎡ |  |
| 灯箱画 | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 2.30㎡ |  |
| 10（初心不忘视听区） | 墙面木工板基层处理 | 1.木工板；2.人工辅料。 | 16.20㎡ |  |
| 水泥挂板 | 1.专用水泥挂板及挂件。 | 16.20㎡ |  |
| 水泥挂板专用保护剂 | 1.水泥挂板专用保护剂；2.人工辅料。 | 16.20㎡ |  |
| 墙面弧形软膜造型 | 1.木工板框架基层处理；2.软膜天花饰面；3.不锈钢收边。 | 43.30㎡ |  |
| 亚克力灯柱 | 1.亚克力。 | 1个 |  |
| 钢架阶梯式条凳基层 | 1.钢结构框架；2.木工板；3.人工辅料。 | 34.00㎡ |  |
| 阶梯式条凳台板 | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 13.00㎡ |  |
| 视听造型墙 | 1.铝方管骨架；2.木工板基层；3.饰面板饰面。 | 7.50㎡ |  |
| 视听造型墙不锈钢包边 | 1.0.8mm不锈钢。 | 11.10m |  |
| 水晶砖 | 1.水晶砖；2.人工辅料。 | 183.00块 |  |
| 水晶砖雕刻 | 1.雕刻工艺；2.人工辅料。 | 1.00项 |  |
| 11（照片墙） | 墙面木工板基层处理 | 1.木工板；2.人工辅料。 | 16.90㎡ |  |
| 水泥挂板 | 1.专用水泥挂板及挂件。 | 16.90㎡ |  |
| 水泥挂板专用保护剂 | 1.水泥挂板专用保护剂；2.人工辅料。 | 16.90㎡ |  |
| 木工板造型墙面（油漆工艺） | 1.木工板；2.油漆工艺。 | 29.60㎡ |  |
| 墙面木工板基层处理+石膏板 | 1.木工板；2.石膏板。 | 14.00㎡ |  |
| 油布写真画 | 1.油布写真。2.人工粘贴。 | 14.00㎡ |  |
| 木质造型隔板（油漆工艺） | 1.木工板；2.油漆工艺。 | 1.00项 |  |
| 老照片 | 1.老照片；2.人工辅料。 | 70.00个 |  |
| 12（山河无恙） | 木工板石膏板造型隔断 | 1.轻钢龙骨；2.木工板；3.石膏板。 | 4.15㎡ |  |
| 木工板包屏幕造型墙（油漆工艺） | 1.木工板；2.油漆工艺。 | 4.15㎡ |  |
| 不锈钢包边 | 1.0.8mm不锈钢。 | 8.34m |  |
| 展示衣柜（单扇玻璃门） | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 3.20㎡ |  |
| 亚克力造型底座 | 1.亚克力。 | 5.00个 |  |
| 耳机视听墩 | 1.耳机视听墩；2.人工辅料。 | 5.00个 |  |
| 白色水泥自流平丝网印 | 1.水泥自流平；2.彩色丝网印。 | 25.50㎡ |  |
| 13（知行馆室外部分） | 拆除走廊原有吊顶 | 1.清工，含装袋费。 | 172.50㎡ |  |
| 走廊石膏板吊平顶（局部+木工板） | 1.轻钢龙骨；2.木工板；3.石膏板。 | 172.50㎡ |  |
| 顶面乳胶漆 | 1.批刮腻子；2.乳胶漆工艺。 | 172.50㎡ |  |
| 墙面乳胶漆 | 1.批刮腻子；2.乳胶漆工艺。 | 505.70㎡ |  |
| 走廊吊牌 | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 24.00个 |  |
| 木工板烤漆玻璃主题形象墙 | 1.木工板；2.5mm厚钢化烤漆玻璃。 | 12.48㎡ |  |
| 形象墙字体 | 1.亚克力字体；2.人工粘贴 | 800.00个 |  |
| 知行合一LOGO造型墙 | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 80.50㎡ |  |
| 知行合一LOGO造型墙内部写真海报 | 1.油布写真。2.人工粘贴。 | 32.00㎡ |  |
| 知行合一造型墙不锈钢铜牌 | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 1.00项 |  |
|  | 知行合一造型墙前言文字 | 1.亚克力字体；2.人工粘贴 | 1.00项 |  |
| 14（电路改造） | 电路改造（强电） | 1.塑铜线；2.PVC穿线管；3.人工辅料。 | 205.50㎡ |  |
| 弱电改造 | 1.五类网线/音响线；2.PVC穿线管；3.人工辅料。 | 205.50㎡ |  |
| 强电箱配置 | 1.成品安装；2.人工辅料。 | 1.00项 |  |
| 插座 | 1.成品；2.人工辅料。 | 1.00项 |  |
| 15（安装/其他） | 材料搬运费（有电梯） | 1.运输费；2.人工搬运费。 | 378.00㎡ |  |
| 插座、灯具安装 | 1.人工费。 2.插座、灯具甲供。 | 1.00项 |  |
| 成品保护费 | 1.工程开工进场时对电梯间及室内外地面完成时采用专用保护膜保护。 | 378.00㎡ |  |
| 垃圾清运（外运） | 1.从施工现场运至物业指定垃圾堆放处。2.垃圾须用编织袋等封装。3.外运费。 | 1.00项 |  |

**其他要求：本次武陟县公安局知行馆采购项目（二次）预算价中包含知行馆中装修装饰工程的费用，施工位置与设备安装位置一致，投标人的投标报价必须包含知行馆中装修装饰工程费用以及验收合格前与本项目相关的全部费用并提供武陟县公安局知行馆采购项目（二次）工程施工承诺函（格式详见招标文件商务、技术证明文件中）。**

**四、需要落实的政府采购政策**

* 1. **促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策**

**促进中小企业发展扶持政策**：

1. 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本竞争性谈判文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

　　5.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**（投标文件中附扫描件）**，不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

6.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

**采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。**

* 1. **节能产品、环境标志产品**

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书**（投标文件中附扫描件）**，否则不予认定。

* 1. **信息安全产品**

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书**（投标文件中附扫描件）**。