采购需求

**一、相关说明**

* + 1. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；
    2. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

**二、商务要求：**

1.合同履行期限：60日历天

2.供货（服务）地点：沁河沿线

3.质量标准：合格

4.质量保证期：36个月

5.付款方式：签订合同后支付合同总价的50%，安装完成后支付剩余款项。

**三、其他要求：**无

**四、采购内容及技术要求**

**1、设计方案**

由水安全、水资源、水环境、 水生态、水文化、水管理六方面入手，进一步完善提升，将沁河建设成为“江河安澜、河通渠畅、水清岸绿、生态健康、人水和谐、景美文昌”的省级幸福河湖，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，实现“持久水安全、优质水资源、宜居水环境、健康水生态、先进水文化、科学水管理”的建设目标。打造从南水北调倒虹吸至入黄口段共6个主题公园，分别是南水北调倒虹吸、陶村闸、大樊口决堤处、老龙湾险工、杨庄改道纪念亭、方陵法制教育基地，相对应**幸福河湖创建六大主题以及沿路相关主题**。

**（1）优质水资源（南水北调倒虹吸）节点主题要求**

地面设置鹅卵石“幸福河湖”艺术字，景观步道铺装、治水十六字方针斜面立体字，水资源文化展板、景观雕塑、标识牌、导览图等，体现优质水资源文化主题。

**（2）健康水生态（陶村闸）节点主题要求**

在闸口、道路两侧建设健康水生态主题文化、墙体彩绘、景观文化展示和景观小品等，体现健康水生态主题。

**（3）先进水文化（大樊堵口）节点主题要求**

充分利用现有大樊堵口纪念广场，对廊架进行翻新，建设讲好水故事、传承水文化主题斜面立体字景观、艺术景观等体现先进水文化主题。

**（4）持久水安全（老龙湾）节点主题要求**

从中心广场向两侧延伸文化长廊、体现持久水安全文化内容并植入廉政文化等，增加水之廉景观石内容，体现持久水安全主题。

**（5）科学水管理（杨庄改道纪念亭）节点主题要求**

运用改道纪念亭外围墙建设景观墙和宣传标语并植入科学水管理新思想。

**（6）宜居水环境（方陵法制教育基地）节点主题要求**

主要提升：对木制长廊翻新、增加宜居水环境景观雕塑、主题公园标识牌和景观小品等，体现宜居水环境主题。

**（7）幸福河湖创建段沿路设置相关主题，铁艺八块和五车口设置标识牌，体现幸福河湖文化及创建目标。**

**注：设计方案中幸福河湖创建六大主题以及沿路相关主题技术要求以文字描述形式或效果图形式提供。**

**2、标识牌、艺术字及其他：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数 | 数量 | 所属行业 |
|  | 持久水安全廊架 | 16.5mX3mX2.6m;  120mmX120mm镀锌管，50mmx100mm，1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆，PVC打印雕刻。 | 4 | 其他未列明行业 |
|  | 幸福河湖主题公园标识 | 1.8mX4.5m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆，PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 优质水资源主题景观墙 | 8mX2.8m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆。宣传主题方案通过磋商比较后确定。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 河长制主题景观墙 | 10.2mX2.8m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆，PVC雕刻。宣传主题方案通过磋商比较后确定。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 幸福河湖创建主题景观墙 | 2.6mX6m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆，PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 幸福河湖创建导览图景观墙 | 11.4mX2.7m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆，PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 治水十六字方针斜面立体字 | 1.2mX1.2mX1.2m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆。 | 16 | 其他未列明行业 |
|  | 先进水文化斜面立体字 | 0.8mX0.8mX0.8m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆。 | 8 | 其他未列明行业 |
|  | 先进水文化艺术景观 | 3mX3mX4m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 沿路景观小品 | 2.2mX1.2m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 8 | 其他未列明行业 |
|  | 健康水生态景观小品 | 2mX2m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 4 | 其他未列明行业 |
|  | 宜居水环境景观小品 | 2.5mX1.5m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 4 | 其他未列明行业 |
|  | 宜居水环境节点景观铁艺 | 3.9mX3.2m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 宜居水环境主题公园标识 | 3.5mX1.7m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 宜居水环境节点景观铁艺 | 3.5mX3m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 健康水生态主题景观标识 | 5.2mX2.1m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 健康水生态主题节点景观铁艺 | 2.3mX2.3m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 五车口节点景观铁艺 | 3mX2m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 优质水资源节点景观铁艺 | 10mX2.2m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，面漆汽车烤漆,PVC雕刻。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 科学水管理节点标识 | 7.8mX2m  1.5mm镀锌板激光切割，刨槽折弯，精工焊接，精工打磨，防锈防腐蚀处理，21丝铝塑板干挂，玫瑰金包边，玫瑰金立体字。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 健康水生态墙体彩绘 | 17.5mX1m  采用防水的绘画颜料无毒无味不掉色褪色，完全融合于墙面，手工绘制。 | 8 | 其他未列明行业 |
|  | 健康水生态墙体彩绘 | 2.6x5.2  采用防水的绘画颜料无毒无味不掉色褪色，完全融合于墙面，手工绘制。 | 2 | 其他未列明行业 |
|  | 优质水资源主题步道铺装 | 300㎡地基处理，砼浇灌，青砖铺设。 | 2 | 其他未列明行业 |
|  | 幸福河湖鹅卵石艺术字 | 3mX3m  砼浇灌鹅卵石铺设。主题方案通过磋商比较后确定。 | 4 | 其他未列明行业 |
|  | 先进水文化、宜居水环境主题公园廊架维修翻新 | 原色原样修复。 | 1 | 其他未列明行业 |
|  | 水之廉景观石 |  | 1 | 其他未列明行业 |

**注：1、标识牌、艺术字、墙体彩绘、景观石、步道铺装以效果图形式提供（廊架翻新无须提供效果图）。**

1. **施工结束必须将施工地原地貌修复（包含绿植、步道、地面、堤坡等）。**

**3、标识牌、艺术字及其他投标报价中含有设计方案要求的相关设计费用，不在另行记取。**